**采购需求**

1. **项目名称：**凤凰县纵达建材有限责任公司2025年度建材供应商入围采购项目

**二、项目说明：**随着凤凰县纵达建材有限责任公司业务的不断扩展和深化，为进一步优化资源配置、提高效率、控制项目成本，拟本着公开、公正、择优的原则，采用询比采购方式，通过公开征集程序，确定第一阶段入围供应商并订立框架协议，采购人或者服务对象按照框架协议约定规则，在入围供应商范围内确定第二阶段成交供应商并订立采购合同。

**三、框架协议有效期：**1年

**四、项目内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **标的名称** | **入围数量** | **供货要求** |
| 包一 | 钢筋 | 不超过10家 | 参与凤凰县纵达建材有限责任公司建筑材料供货工作，按照采购人要求完成所分配的供货任务，提交相关资料等。 |
| 包二 | 水泥 | 不超过10家 |
| 包三 | 塑料管道材料 | 不超过10家 |
| 包四 | 水泥砖 | 不超过10家 |
| 包五 | 页岩烧结砖 | 不超过10家 |

**五、确定第一阶段入围供应商数量及方式**

按照《非招标方式采购代理服务规范》要求，采用框架协议形式，分两个阶段实施。本次采购活动为第一阶段入围供应商的竞选，通过公开询比方式，按照本项目的评审办法评选出规定数量且符合要求的入围供应商参与凤凰县纵达建材有限责任公司建筑材料供货工作，按照采购人要求完成所分配的供货任务，提交相关资料等。具体方式为：对满足询比文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分从高到低排序，根据询比文件规定的入围供应商数量上限（入围数量不超过入围上限数），确定入围供应商。

**六、第二阶段成交供应商的确定：**采用二次竞价方式确定成交供应商。二次竞价方式是指以框架协议约定的入围产品、采购合同文本等为依据，以协议价格为最高限价，采购人明确第二阶段竞价需求，从入围供应商中选择所有符合竞价需求的供应商参与竞价，确定报价最低的为成交供应商的方式。

**七、报价要求**

1.供应商对本项目的报价不得超过采购预算或最高限价，否则其投标将被视为无效而被拒绝；

2.本项目价格采用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的材料购置，以及产品生产前准备、生产、运输保险保管、安装（如有）、试运行调试通过验收、培训、质保期免费保修维护、管理费、利润、税金等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中产品出现任何质量问题，均由成交供应商免费更换，采购人不再支付任何费用。

3.报价时请各供应商在填写报价一览表“下浮率”这一栏时，按“**统一下浮率**”**填写。**

**八、交货期与付款要求**

1.交货方式：

1.1产品正常使用时所需的附件、工具等；

1.2成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸、保险等；

1.3成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目安装验收合格。

2.交货时间：甲方提前通知乙方供货计划，提前1日通知乙方送货到场。

3.结算方式：采用现金结算，按批次付款，货到项目工地验收合格后7个工作日内支付全额货款（扣除5%质量保证金），具体支付方式在合同中另行约定。

**九、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求**

1.在设备的设计使用寿命周期内，成交供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在质保期内凡非使用者人为引起的，一切费用由成交供应商承担。如人为造成或质保期外需维修的成交供应商可收取维修材料费。

2.成交供应商应免费提供一套维修所需的专用工具及清单，以及设备在质保期内所需的备品备件。

**十、验收标准和方法**

1.项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.项目因质量问题验收不合格，由成交供应商免费更换产品直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

4.产品验收合格后，成交供应商应将产品有关的全部资料，包括全部技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

**十一、售后服务要求**

1.质量保证

1.1成交供应商提供的产品应是全新原装正品，保证货物的质量，符合国家质量检测标准（钢筋质量执行GB 1499.1-2024标准，普通硅酸盐水泥质量执行GB175-2023标准、砌筑水泥质量执行GB/T3183-2017标准，聚乙烯双壁波纹管材质量执行[GB∕T19472.1-2019](https://www.so.com/link?m=zNZtMgqwj0K+waidH2ZSiNfhxtmn8RiBdT8ES9jMYSS/EWWQa2pTzRv9iZyXYs/Q3asIOI5bzGxAiwEVSsk/TKXEhS65pc5ewk1RzsJSJcBH91E+Y3t1+5LbksMa9QQinlh5bl5gvw9bmslDktzL0Y/ASIklO//yqpZ6g86tyh8bKp7jjEWTNNkpsIfXNUv0jXy8Er1xMJP0h35pMqIejFFF8pjBxp3TT99c4j9aHQSy5C/GtBG/riyKljFnXe5Kw" \t "https://www.so.com/_blank)标准、聚乙烯缠绕结构壁管材质量执行GB/T 19472.2-2017标准、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材执行GB/T 10002.1-2023标准、无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材执行GB/T 20221-2023标准等），混凝土砌块(GB/T8239-2014)规定砌块的尺寸偏差、抗压强度(≥3.5MPa)、吸水率(≤10%)等指标，烧结多孔砖和多孔砌块(GB/T13544-2011）以页岩、粘土、煤矸石等为主要原料的承重多孔砖及砌块等标准等），具有出厂合格证、质量证明书或国家鉴定合格证，**并提供相关检测报告**。

1.2整体项目质保期1年。

1.3质保期从验收合格后开始计算。

2.技术支持

2.1提供7×24小时的技术电话指导服务。

3.故障响应

3.1提供7×24小时的故障服务受理，在质保期内设备出现质量问题或故障，成交供应商须保证24小时内赶到现场排除故障。

4.备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

6.技术服务信息（供应商的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。

7.成交供应商应指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

**十二、其他要求及说明**

1.现场踏勘：采购人不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系自行处理；供应商投标前与采购人联系进行现场勘查，以利于供应商对本项目需求进行全面了解，从而合理制作响应文件和报价，现场勘查费用由供应商自行承担。

2.采购人不保证、不承诺入围供应商具体工作量，入围供应商须无条件接收安排，不得有异议。

3.在供货过程中，成交供应商及其人员必须遵守国家相应的法律、法规和规章，接受采购人的指导和监督，遵守工作纪律，如有违反行为，采购人除拒付该项目的费用外，若造成重大损失构成犯罪的，将移送相关部门处理。

4.采购人对成交供应商的供货工作进行日常考核和年度考核，具体考评考核内容、分值设定以采购人制定的管理办法为准。

**5.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。**